




iis0 ----> 蓝牙 BT PCM


iis1 ---> 通用gpio，或者给外部audio codec


iis3 ---> 接cp 语音通话











0x69000

110 1001 0000 0000 0000

bit[3:0] = 0000 ---> iis\_inf0 = ap\_iis0

bit4 = 0  intf0--> intf1 loop=0

bit5 = 0  intf0 ---> intf2 loop = 0

bit[9:6] = 0000 ---> iis\_intf1 = ap\_iis0

bit[10] = 0 ---> iis\_inf1 ---> intf2 loop = 0

bit[14:11] = 0010 ---> iis\_inf2 ---> ap\_iis2


bit[18:15] = 1101 --->iis\_intf3-->audcp\_iis0


---->


修改为

====================

0x69040-->110 1001 0000 0100 0000







ap iis3 ---- cp iis0 ap的iis3做主还是做从？