msm\_tlmm\_probe

---->msm\_pinctrl\_probe

---->pinctrl\_register(&msm\_pinctrl\_desc, &pdev->dev, pctrl);

----->pinctrl\_register\_pins(pctldev, pctldesc->pins, pctldesc->npins);

---->pinctrl\_register\_one\_pin

---->msm\_gpio\_init(pctrl);